利川市民族中医院内控采购废水、废气检测

服务报价函

尊敬的服务商：

利川市民族中医院业务需要，拟采购废水、废气检测服务，现公开向社会满足要求的服务商函询相关费用，在满足要求的情况下采用最低报价。报价资料将作为重要资料保存，请在报价函回复时按要求惠示贵公司联系人、联系方式、营业执照复印件及其他佐证资料加盖公章后并密封包装，按照采购公告时限送到我院（利川市南环大道98号）。

采购人：利川市民族中医院

联系人：后勤保卫科

联系电话：0718-7266653

日期：2024年12月31日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 服务期限 | 限价（元） | 报价（元） |
| 1 | 废水检测 | 水温、PH、化学需氧量、悬浮物、五日生化需氧量、石油类、动植物油、阴离子表面活性剂、挥发酚、氰化物、色度、总余氯、粪大肠菌群 | 1年 | 46000.00 |  |
| 2 | 废气检测 | 甲烷、臭气浓度、氨气、氯气、硫化氢、氮氧化物、颗粒物、二氧化硫、林格曼黑度 |
| 合计 | | | | |  |

注：1、采样与检测：按照《医疗机构水污染物排放标准》、《中华人民共和国环境保护法》等相关法律法规和“排污许可证”要求，使用无菌瓶等专业工具采集样品，配备先进的水质分析实验室、高精度的检测设备以及专业的检测团队，确保数据采集的准确性、可靠性和真实性。

2、检测项目与频率：废水检测项目：五日生化需氧量、石油类、动植物油、阴离子表面活性剂、挥发酚、氰化物检测频率为1次/季度；粪大肠菌群检测频率为1次/月；悬浮物检测频率为1次/周。废气检测项目：氮氧化物检测频率为1次/月；甲烷、臭气浓度、氨气、氯气、硫化氢检测频率为1次/季度；颗粒物、二氧化硫、林格曼黑度检测频率为1次/年。如“排污许可证”检测项目与频率发生变化，则报价人无条件按要求开展检测工作。

3、报告要求：检测结束后要及时出具详细报告，包含检测过程描述、数据分析、结果解读及改进建议等，且报告需有技术审核人员签字及CMA章，确保数据真实、完整、准确。

4、数据管理与保密：检测机构要负责将检测数据（报告）二份交后勤保卫科，并对数据保密，遵守双方约定的数据保密原则。

5、报价含采样、检测、报告、利润及税费等所有费用。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价人信息 | | | |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 电子邮箱 |  | 传真 |  |
| 单位地址 |  | | |
| 报价单位 | （加盖公章）  年 月 日 | | |