**磁共振线圈采购院内采购要求**

一、技术要求：

1、适配机型：西门子MAGNETOM Aera XJ

\*2、线圈类型：≥18通道专用乳腺线圈

2.1、每8个阵列单元线圈环绕两侧加上腋下2单元：

2.2、可以足先进或者头先进：

2.3、只有一根线缆：

2.4、各个方向兼容并行采集：

2.5、每侧乳腺容量≥2200ml：

\*2.6、双侧乳腺所有方向同时高分辨率2D\3D 成像：

2.7、可以完成高分辨乳腺成像：

2.8、腋窝区域可视化成像：

2.9、重量：≤5.5公斤；

\*3、提供的线圈必须与采购人现有设备完全配套，必须与现有设备无缝对接，并提供证明材料。

\*4、提供的线圈必须是设备制造商原包装未拆封的备件，并提供证明材料；

\*5、能提供良好的本地化技术维修服务，且必须经过设备制造商针对Aera设备的的维修技术培训，并获得培训合格证书。需提供工程师人员清单、设备制造商培训合格证书；

6、质保期不少于6个月；

二、报价资料

1. 报价资料密封并加盖鲜章；
2. 按照技术要求真实响应，并提供证明资料
3. 提供业绩证明材料
4. 售后服务保障体系

三、评定办法

根据项目特征从技术、服务、价格三方面设置：技术 45分，服务 25分，价格 30 分，满分 100 分。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **评分内容** | **评审因素** | **分值** | **评分标 准** |
| 技术部分45分 | 技术响应 | 45分 | 技术要求全部满足的得35分，如有一项负偏离，扣3分，带\*号一项负偏离，扣5分，扣完为止。 |
| 服务部分25分 | 类似业绩 | 8分 | 2022年 1 月 1 日至今有类似本项目业绩，并提供相关证明材料（提供合同或其他证明材料），每提供 1 份可得 2 分，最高得 8分。 |
| 质保期 | 8分 | 满足基本要求的2分，每多提供半年质保得2分，满分8分。 |
| 授权文件 | 9分 | 投标人为厂家或提供厂家正式授权书，得9分； |
| 价格部分30分 | 价格得分 | 30分 | 报价分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价 格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供 应商的价格分按照下列公式计算：报价得分=(评标基准价／投标报价)×20 分 |

结果评定：

1、院内采购小组严格按照要求对最终结果进行评定。

2、完成评定后，采购小組须在评审结果推荐意见上共同签字。采购小组成员对评审报告有异议的，采购小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选人。

3、采购供应商的最终报价均超过了釆购预算，采购活动终止；参与报价的供应商不足3家，采购活动终止；采购人根据需要另行通知采取其他釆购方式的。